На печатной плате 4 перемычки - обозначены красными линиями.

Синими линиями обозначено "усиление" проводников - поверх проводника напаян провод.

Транзисторы 2N6517 и 2N6517С имеют разную цоколёвку (разводка на плате при необходимости легко меняется).

У IRF730 и 7805 аккуратно спилена верхняя часть (крепление под винт) (для экономии места, при необходимости).

Фьюзбиты для SinaProg:

Low E4

High DF

Ext FF

Лок байт не трогается.